**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Młynek udarowy z płaszczem chłodzącym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**   1. Nóż obrotowy do szybkiego mielenia (20 000 obr./min.) 2. Przygotowanie do analiz próbek z wysoką zawartością włókna, wody i tłuszczu (ponad 10 %) 3. Młynek udarowy z płaszczem chłodzącym (chłodzenie wodne) 4. Kontrola czasu mielenia przez zegar 5. Wielkość próbki do 100 ml objętości początkowej 6. Wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący rotor w czasie poniżej 1 sekundy 7. Łatwe czyszczenie dzięki możliwości przechylenia młynka oraz całkowitego zdjęcia pokrywy i rotora 8. Ograniczenie przylegania próbki do ściany młynka dzięki opcji chłodzenia komory 9. Brak zagrzewania próbek, co umożliwia oznaczanie ich wilgotności 10. Całkowicie zdejmowana pokrywa, komora ze stali nierdzewnej i zdejmowany nóż obrotowy ułatwiają usuwanie próbki oraz czyszczenie pomiędzy próbkami. 11. Oferta obejmuje nieodpłatne zainstalowanie, uruchomienia przedmiotu oferty oraz szkolenie, wskazanych przez Użytkownika pracowników, w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie wszystkich wskazanych pracowników powinno odbyć się w jednym terminie, bezpośrednio po instalacji. Fakt przeprowadzenia szkolenia będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony. 12. Gwarancja 24 m-cy. Gwarancja obejmuje wykonywanie bezpłatnych napraw zawierających w swoim zakresie robociznę, dojazd, zakwaterowanie pracowników serwisu oraz wymianę uszkodzonych części, w tym ich koszt. 13. Dostawa do miejsca użytkowania. 14. Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania. 15. Szkolenie z obsługi urządzenia na przygotowanej próbce demonstracyjnej osób wyznaczonych do obsługiwania w miejscu użytkowania. 16. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. 17. Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 18. Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat. | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis