**PŁYTA GRZEWCZA – ZADANIE 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment/****kod CPV** | **Specyfikacja wymagań** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| **Płyta grzewcza****38436310-6** **Płyty grzejne** | 1. Zakres temperatury: od temp. otoczenia do max. 400°C
2. Aluminiowa płyta grzejna o wymiarach 300x300mm
3. Interfejs RS-232
4. Sterownik mikroprocesorowy, kontrola temperatury poprzez czujnik Pt-100
5. 4-znakowy wyświetlacz czasu i temperatury, timer
6. Zabezpieczenie temperaturowe
7. Moc 2000 W
8. Zasilanie 230 VAC/50HZ (CE)

Dodatkowo:1. Czujnik temperatury Pt-100, współpracujący z urządzeniem

**Warunki dostawy**1. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania
2. Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z urządzeniem
3. Gwarancja minimum 24 miesiące
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin
 | **szt.** | **1** |