**WYTRZĄSARKA DO PROBÓWEK – ZADANIE 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/  Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka  miary | ilość |
| **Wytrząsarka do probówek**  **38000000-5**  **Sprzęt laboratoryjny** | **Wymagania techniczne**  -przystawka na 26 probówek o średnicy od 10 do 16 mm i max  długosci160 mm  -przystawka na 12 probówek o średnicy od 16 d0 32 mm i max  długości 120 mm  -typ ruchu kołowy drgający  -zakres prędkości 0-2500obr/min  -ustawienie prędkości –kontrolowanie elektroniczne  -amplituda -5mm  -przełącznik pracy okresowa/ciągła  -moc wejściowa 42W  -zasilanie 230V/50Hz  -ochrona przed przegrzaniem bezpieczne resetowanie  -klasa bezpieczeństwa DIN 40050 IP 22  -serwis na terenie Polski  - gwarancja co najmniej 24 miesiące | **szt.** | **1** |