**ŁAŹNIE WODNE – ZADANIE NR 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | ilość |
| **Łaźnia wodna****42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria** | **Wymagania:**- łaźnia wodna wyposażona w system cyrkulacyjny wody;- wymiary komory wewnętrznej (dł. x szer. x głęb.) 350mm x 300mm x 160mm;- wymiary komory zewnętrznej (dł. x szer. x głęb.) 580 mm x 420mm x 250mm- cyfrowy regulator temperatury;- zakres temperatury +10oC - +95OC + punkt wrzenia;- dokładność nastawienia i odczytu temperatury 0,1 OC;- wahania temperatury roboczej 0,25 OC;- monitorowanie temperatury;- zabezpieczenie przed przegrzaniem;- zasilanie 230V;- wnętrze i obudowa + pokrywa ze stali nierdzewnej; **Wymagania dodatkowe:** - gwarancja: 24 miesiące; - autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załączyć list autoryzacyjny); - siedziba serwisu w odległości nie większej niż 140 km od miejsca użytkowania łaźni; - transport, wniesienie i ustawienie w miejscu przeznaczenia;  - bezpłatne przeszkolenie użytkowników przez autoryzowany serwis; - instrukcja obsługi w języku polskim; - certyfikat ISO 9001 (lub równoważny) - certyfikat bezpieczeństwa CE dostarczony z towarem; | **szt.** | **2** |