**PŁYTA GRZEWCZA – ZADANIE 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment/**  **kod CPV** | **Specyfikacja wymagań** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| **Płyta grzewcza**  **38436310-6**  **Płyty grzejne** | 1. Zakres temperatury: od temp. otoczenia do max. 400°C 2. Aluminiowa płyta grzejna o wymiarach 300x300mm 3. Interfejs RS-232 4. Sterownik mikroprocesorowy, kontrola temperatury poprzez czujnik Pt-100 5. 4-znakowy wyświetlacz czasu i temperatury, timer 6. Zabezpieczenie temperaturowe 7. Moc 2000 W 8. Zasilanie 230 VAC/50HZ (CE)   Dodatkowo:   1. Czujnik temperatury Pt-100, współpracujący z urządzeniem   **Warunki dostawy**   1. Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania 2. Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z urządzeniem 3. Gwarancja minimum 24 miesiące 4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin | **szt.** | **1** |