**PŁYTA GRZEJNA – ZADANIE 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/  Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka  miary | ilość |
| **Płyta grzejna**  **38436310-6 Płyty grzejne** | **Wymagania techniczne**  -płyta grzewcza materiał ceramicznej o wysokiej odporności  mechanicznej i termicznej  -odporna na odkształcenia, przepuszczalna dla promieniowania  ultrafioletowego  -odporna na kwasy  -ogrzewana na całej powierzchni  - system regulacji temperatury aktywowany przez czujnik NiCr-Ni  - zakres temp.od 50-500º C  - moc 3000W  -zasilanie V(50/60 Hz)  -wymiary w mm dł.xwys.x głębokość 290x100x440  -wymiary płyty grzejnej w mm 280x430  -czas nagrzewania do temp 500º C max.8 min  -obudowa aluminiowa  -regulowane nóżki  -serwis na terenie Polski  - gwarancja co najmniej 24 miesiące  -oddzielny regulator temperatury | **szt.** | **1** |