**PŁYTA GRZEJNA – ZADANIE 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | ilość |
| **Płyta grzejna****38436310-6 Płyty grzejne** | **Wymagania techniczne**-płyta grzewcza materiał ceramicznej o wysokiej odporności  mechanicznej i termicznej-odporna na odkształcenia, przepuszczalna dla promieniowania  ultrafioletowego-odporna na kwasy-ogrzewana na całej powierzchni- system regulacji temperatury aktywowany przez czujnik NiCr-Ni- zakres temp.od 50-500º C- moc 3000W-zasilanie V(50/60 Hz)-wymiary w mm dł.xwys.x głębokość 290x100x440-wymiary płyty grzejnej w mm 280x430-czas nagrzewania do temp 500º C max.8 min-obudowa aluminiowa-regulowane nóżki-serwis na terenie Polski- gwarancja co najmniej 24 miesiące-oddzielny regulator temperatury | **szt.** | **1** |