**ŁAŹNIE WODNE – ZADANIE NR 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/  Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka  miary | ilość |
| **Łaźnia wodna**  **42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria** | **Wymagania:**  - łaźnia wodna wyposażona w system cyrkulacyjny wody;  - wymiary komory wewnętrznej (dł. x szer. x głęb.) 350mm x 300mm x 160mm;  - wymiary komory zewnętrznej (dł. x szer. x głęb.) 580 mm x 420mm x 250mm  - cyfrowy regulator temperatury;  - zakres temperatury +10oC - +95OC + punkt wrzenia;  - dokładność nastawienia i odczytu temperatury 0,1 OC;  - wahania temperatury roboczej 0,25 OC;  - monitorowanie temperatury;  - zabezpieczenie przed przegrzaniem;  - zasilanie 230V;  - wnętrze i obudowa + pokrywa ze stali nierdzewnej;    **Wymagania dodatkowe:**  - gwarancja: 24 miesiące;  - autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (załączyć list autoryzacyjny);  - siedziba serwisu w odległości nie większej niż 140 km od miejsca użytkowania łaźni;  - transport, wniesienie i ustawienie w miejscu przeznaczenia;  - bezpłatne przeszkolenie użytkowników przez autoryzowany serwis;  - instrukcja obsługi w języku polskim;  - certyfikat ISO 9001 (lub równoważny)  - certyfikat bezpieczeństwa CE dostarczony z towarem; | **szt.** | **2** |