**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Młynek udarowy z płaszczem chłodzącym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)(kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**1. Nóż obrotowy do szybkiego mielenia (20 000 obr./min.)
2. Przygotowanie do analiz próbek z wysoką zawartością włókna, wody i tłuszczu (ponad 10 %)
3. Młynek udarowy z płaszczem chłodzącym (chłodzenie wodne)
4. Kontrola czasu mielenia przez zegar
5. Wielkość próbki do 100 ml objętości początkowej
6. Wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący rotor w czasie poniżej 1 sekundy
7. Łatwe czyszczenie dzięki możliwości przechylenia młynka oraz całkowitego zdjęcia pokrywy i rotora
8. Ograniczenie przylegania próbki do ściany młynka dzięki opcji chłodzenia komory
9. Brak zagrzewania próbek, co umożliwia oznaczanie ich wilgotności
10. Całkowicie zdejmowana pokrywa, komora ze stali nierdzewnej i zdejmowany nóż obrotowy ułatwiają usuwanie próbki oraz czyszczenie pomiędzy próbkami.
11. Oferta obejmuje nieodpłatne zainstalowanie, uruchomienia przedmiotu oferty oraz szkolenie, wskazanych przez Użytkownika pracowników, w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie wszystkich wskazanych pracowników powinno odbyć się w jednym terminie, bezpośrednio po instalacji. Fakt przeprowadzenia szkolenia będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony.
12. Gwarancja 24 m-cy. Gwarancja obejmuje wykonywanie bezpłatnych napraw zawierających w swoim zakresie robociznę, dojazd, zakwaterowanie pracowników serwisu oraz wymianę uszkodzonych części, w tym ich koszt.
13. Dostawa do miejsca użytkowania.
14. Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania.
15. Szkolenie z obsługi urządzenia na przygotowanej próbce demonstracyjnej osób wyznaczonych do obsługiwania w miejscu użytkowania.
16. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.
17. Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
18. Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat.

  | **1 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis