**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamrażarka laboratoryjna skrzyniowa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł)  (kolumna 3x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Wymagane parametry techniczne:**   1. Wymiary zewnętrzne:   (S x G x W) 113 x 76 x 92 cm (do każdego wymiaru ±1 cm)   1. Wymiary wewnętrzne:   (S x G x W) 89 x 41 x 63 cm (do każdego wymiaru ±1 cm)   1. Pojemność całkowita: 200 l 2. Rodzaj oszraniania zamrażarki: ręczny 3. Kolor obudowy: biały 4. Rodzaj materiału wewnątrz: aluminium powlekane w kolorze białym 5. Materiał pokrywy: stal 6. Ilość koszy: nie mniej niż 10 szt. 7. Zakres temperatury w środku: (-10°C ) do (-45°C) 8. Napięcie: 200-240V 9. Sterowanie: elektroniczne 10. Zamek: tak 11. Układ chłodzenia: statyczny 12. Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy 13. Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania 14. Poziom szumu: nie wyższy niż 55dB 15. Interfejs: RS 485 16. Izolacja: 120 mm 17. Klasa klimatyczna: SN 18. Czynnik chłodniczy: R290   **Wymagania dodatkowe:**   1. Gwarancja na cały zestaw min. 12 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. 2. Dostawa, rozładunek, wniesienie na koszt dostawcy. 3. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim. 4. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii 48 godzin. 5. W przypadku napraw wymagających dłuższego terminu realizacji, czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. | **2 szt.** |  |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem netto** |  |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** |  |  |
|  |  |  | **Cena ogółem brutto** |  |  |

Do oferty należy dołączyć katalogi/foldery/ karty charakterystyki zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

**Oferujemy wykonanie zadania do dnia ...........................................**

.....................................................................

podpis