**WYTRZĄSARKA DO PROBÓWEK – ZADANIE 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asortyment/Kod/CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | ilość |
| **Wytrząsarka do probówek****38000000-5****Sprzęt laboratoryjny** | **Wymagania techniczne**-przystawka na 26 probówek o średnicy od 10 do 16 mm i max  długosci160 mm-przystawka na 12 probówek o średnicy od 16 d0 32 mm i max  długości 120 mm-typ ruchu kołowy drgający-zakres prędkości 0-2500obr/min-ustawienie prędkości –kontrolowanie elektroniczne-amplituda -5mm-przełącznik pracy okresowa/ciągła-moc wejściowa 42W-zasilanie 230V/50Hz-ochrona przed przegrzaniem bezpieczne resetowanie-klasa bezpieczeństwa DIN 40050 IP 22-serwis na terenie Polski- gwarancja co najmniej 24 miesiące | **szt.** | **1** |